Ożarów dnia 23.08.2017

BIII.271.6.2017

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ***„Remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów”.***

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania   
i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ   
i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:**

***Pytanie nr 1***

*W drodze zapytania o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający, z racji tego że w czasie okresu realizacji prawdopodobieństwo załamań pogody w tym opady, niskie temperatury jest bardzo wysoka, a termin produkcji trawy syntetycznej dla takiego metrażu to okres 4 TYGODNI, wnosimy o przedłużenie terminu wykonania robót dla wszystkich trzech części do 60 dni.*

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót dla wszystkich części **na 60 dni.**

**Tym samym ulegnie zmianie kryterium oceny ofert:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr kryt.** | **Opis kryteriów oceny** | **Znaczenie** |
| **1** | **Cena brutto** | **60%** |
| **2** | **Okres udzielonej rękojmi** | **40%** |

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

* 1. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Kryterium | Znaczenie  procentowe  kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta  za dane kryterium |
| **1** | Cena brutto  Liczba punktów = Cn/Cb x 60  gdzie:  - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych  - Cb – cena oferty badanej  - 60 - wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| **2** | Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia  Za udzielenie rękojmi na okres:   * 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. * 48 miesiące, wykonawca otrzyma – 20 pkt. * 60 miesiące, wykonawca otrzyma – 40 pkt. | 40% | 40 pkt |

***Pytanie nr 2***

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą czy w celu weryfikacji właściwości technicznych nawierzchni z trawy syntetycznej, oraz nawierzchni poliuretanowej, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:*

*Dla trawy piłkarskiej 60 mm:*

*a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jeje parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality oraz potwierdzający wszystkie policzalne, minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej (dostępny na www.FIFA.com).*

*Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2012).*

*b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.*

*c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.*

*d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.*

*e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.*

*Dla trawy wielofunkcyjnej:*

*a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.*

*b) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.*

*c) Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014.*

*d) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.*

*Dla nawierzchni poliuretanowej:*

*a) Certyfikat IAAF.*

*b) Atest Higieniczny PZH.*

*c) Aktualne badania laboratorium posiadające akredytację IAAF oferowanej nawierzchni a wymaganej przez Zamawiającego.*

*d) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 potwierdzające parametry techniczne nawierzchni.*

*e) Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję.*

*f) Karta techniczna systemu.*

*g) Badania na zawartość pierwiastków śladowych.*

**Odpowiedź 2**

Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty ww. dokumentów. Przed podpisaniem umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1. w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć kopie umów o pracę osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2. Kartę techniczną nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

4. Deklaracje zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014

5. Gwarancję udzieloną potwierdzoną przez producenta nawierzchni na minimalny okres zaoferowany w ofercie

6. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

7. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Kosztorys ofertowy.

***Pytanie 3***

*w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu; Remont boisk szkolnych w miejscowości Ożarów, Janowice i Lasocin gm. Ożarów prosimy o potwierdzenie iż w związku z wynagrodzeniem ryczałtowym kosztorys ofertowy nie jest wymagany na etapie składania ofert?*

**Odpowiedź 3**

Wyjaśniam, że kosztorys ofertowy nie jest wymagany na etapie składania ofert. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

***Pytanie 4***

*Po analizie wytycznych Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia-stwierdzamy brak dostępności na rynku produktów wypełniających założenia Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o modyfikację parametrów traw na boiskach w m. Ożarów i m. Janowice.*

**Odpowiedź 4**

Zamawiający modyfikuje specyfikę nawierzchni dla boisk w m. Ożarów i m. Janowice:

**Parametry trawy wielofunkcyjnej dla boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej   
w Janowicach gm. Ożarów**

1. wysokość min 22mm max 25mm

2. ilość pęczków min 12.500/m2

3. ilość włókien min. 151.000/m2

4. waga włókna min 1000 g/m2

5. waga całkowita min. 2200 g/m2

6. typ włókna: prosty monofil

7. 100% polietylen

8. dtex min 13.000

9. grubość włókna min 400 mikronów

10. kolor: dwa odcienie zielonego

**Parametry trawy wielofunkcyjnej dla boiska wielofunkcyjnego w ZSO im.E. Szylki   
w Ożarowie gm. Ożarów**

1. Wysokość włókna min 60mm
2. Ilość pęczków min. 8300/m2
3. Waga całkowita min 2500g/m2
4. Waga włókna min 1400 g/m2
5. Grubość włókna min. 590 mikronów (grubość nie jest mierzona jako średnica)
6. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. Wyrywanie pęczka po starzeniu min 62N
8. Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1700mm/h
9. Przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 800 mm/h
10. Typ trawy: monofil
11. Rodzaj trawy: polietylen
12. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR zgodnie z badaniem

**UWAGA**

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót na *Roboty budowlano-montażowe remontowanego boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy ZSO im. E. Szylki w Ożarowie gm. Ożarów* w pozycji nr 20

- montaż nowych bramek z siatką o wym. 3x2m szt. 2

Na:

- montaż istniejących bramek o wym. 5x2 w liniach 28x46m.

**W związku z wprowadzonymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert z 29.08.2017 godz. 10.00 na 04.09.2017 godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 godz. 12.15.**

**BURMISTRZ OŻAROWA**

***/-/ Marcin Majcher***