Przedmiar robót na wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP w Suchodółce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysowy | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa netto zł | Wartość kosztorysowa brutto zł |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. |  | Stopy betonowe fundamentowe o objętości do 0,6 m³ z betonu B-15  0,60 m³  Ściany gr. 24 cm z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cem – wapiennej  4,80 m²  Montaż konstrukcji (jeo) drewnianej dachu  2,70 m³  Montaż kontrłat na dachu nieodeskowanym  131,19 m²  Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji dachu  131,19 m²  Ołacenie połaci dachowej o rozstawie łat ponad 24 cm o przekroju 38 x 50 mm  131,19 m²  Pokrycie dachu blachą stalową trapezową powlekaną  131,19 m²  Rynny dachowe z tworzywa PCV ϕ125 mm  19,40 m  Rury spustowe z tworzywa PCV ϕ 110 mm  11,00 m  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w rozwinięciu ponad 25 cm  22,32 m²  Zamurowanie szczytów z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cem –wap  5,70 m²  Tynki zwykłe zewnętrzne cementowo – wapienne kat. III – zamurowanie szczytów  5,70 m²  Montaż podprzybitki zadaszenia wiaty (podsufitka) z tworzywa sztucznego PCV  35,00 m²  Izolacja z wełny mineralnej gr. 100 mm układana na sucho na wierzchu konstrukcji |  |  |  |