Przedmiar robót na wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP w Suchodółce

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysowy | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa netto zł | Wartość kosztorysowa brutto zł |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  | Stopy betonowe fundamentowe o objętości do 0,6 m³ z betonu B-150,60 m³Ściany gr. 24 cm z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cem – wapiennej4,80 m²Montaż konstrukcji (jeo) drewnianej dachu 2,70 m³Montaż kontrłat na dachu nieodeskowanym131,19 m²Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji dachu131,19 m²Ołacenie połaci dachowej o rozstawie łat ponad 24 cm o przekroju 38 x 50 mm131,19 m²Pokrycie dachu blachą stalową trapezową powlekaną131,19 m²Rynny dachowe z tworzywa PCV ϕ125 mm19,40 mRury spustowe z tworzywa PCV ϕ 110 mm11,00 mObróbki blacharskie z blachy powlekanej w rozwinięciu ponad 25 cm22,32 m²Zamurowanie szczytów z bloczków betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie cem –wap5,70 m²Tynki zwykłe zewnętrzne cementowo – wapienne kat. III – zamurowanie szczytów5,70 m²Montaż podprzybitki zadaszenia wiaty (podsufitka) z tworzywa sztucznego PCV35,00 m²Izolacja z wełny mineralnej gr. 100 mm układana na sucho na wierzchu konstrukcji |  |  |  |