Przedmiar robót na wykonanie posadzki w budynku Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis kosztorysowy | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa netto zł | Wartość kosztorysowa brutto zł |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1.  2.  3.  4.  5. |  | Izolacja przeciwwilgociowa posadzki z folii izolacyjnej polietylowej  21,40 x 8,23 = 176,12 m²  Jednowarstwowa izolacja pozioma z płyt styropianowych podłogowych grubości 50 mm układanych na sucho  176,12 m²  Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 gr. 5 cm zatarte na ostro z dodatkiem mikrozbrojenia  176,12 m²  Posadzka z płytek gresowych układanych na klej do gresu ze spoinowaniem  176,12 m²  Cokolik z płytek gres układanych na klej do gresu i spoinowanych wraz z przygotowaniem powierzchni (podłoże) wysokości 10 cm  (21,40 + 8,23)x 2 = 59,26 mb |  |  |  |