Przedmiar robót

Lp	Podst.wyceny	                                    Opis robót	J/m	Ilość
	
1.	KNNR2-01
0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym
                                        0,778	
km	
0,778	
2.	KNNR-6
0102-0210	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 25 cm w gruncie kat.III-IV
                                         (700 x 0,6) x 2 	
m	
840	
3.	KNNR-6
0104-0100	Warstwa odsączająca na poszerzeniach wykonana ręcznie ,zagęszczona mechanicznie. Grubość warstwy – 10 cm
                                           (700 x 0,6 ) x 2   	
m	
840	
4.	KNNR-6
0113-0101	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach –grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
                                         (700 x0,6) x2	m	
840
	
5.	KNNR-6
0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu  równiarki samojezdnej i walca
                                           778 x 5	m	
3890	
6.	KNNR-6
0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego .Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
                                           778 x 5	m	
3890	
7.	KNNR-6
0308-0103	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu -  4 cm. Transport mieszanek samochodami samowyładowczymi,
                                          778 x 5	m	
3890	
8.	KNNR-6
0309-0203	 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II grubość warstwy  ścieralnej po zagęszczeniu -  4 cm. Transport mieszanek samochodami samowyładowczymi.
                                          778 x 5	m	
3890	
9.	KNNR-6
0209-0601	Górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego .Grubość warstwy po zagęszczeniu – 15 cm (pobocza)
                           ( 300 x 0,5 ) x 2	m	
300	
10.	KNR2-01
0415-0200	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej  z wykopu leżącej wzdłuż krawędzi jezdni
                           ( 478 x 0,5 x 0,15) x 2	m	
71,70	
11.	KNNR-6
1004-0300	Skropienie emulsją asfaltową oraz posypanie kruszywem  łamanym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości  7 dm/ m
(pobocza)
                           (300 x 0,5)  x 2	m	

300	
12.	KNR2-01
0201-0500
0214-0200	Wykonanie wykopu koparkami  z odwiezieniem gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
                                     0,6 + 1,5                
                          300 x ------------ x 0,9
                                          2	m	

283,5	
13.	KNNR-1
0512-0200	Umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 x7 na podsypce cementowo-piaskowej
                       ( 70 x 0,5 ) x 3 	m	
105	
14.	KNNR-2
0601-0101	Przepusty prefabrykowane z rur  betonowych $ 500 na ławie z kruszywa łamanego ze ściankami czołowymi
                         10 + 5	
m	
15	
15.	KNR2-01
0515-0300	Ścieki z elementów betonowych typ „GARA” z nadstawką  z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej
                                 300	
mb	
300	
16.	KNNR-6
0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych $ 70 
                                      6	szt.	6
	
17. 	KNNR-6
0702-0500
0702-0700	Znaki drogowe foliowane – trójkątne i o powierzchni 0,3 m	szt	6